贵州民族大学动火作业票申报表
动火申报时间：2025年  月  日                               编号：【202 】年第    号
	动火申请部门
	
	现场管理人员
	电话

	作业内容
	 
	动火地点及部位
	

	作业单位
	 
	作业负责人
	电话

	动火人及
证书编号
	  证书编号： （证书复印件附后）

	动火作业类别
	电焊、气焊、气割  喷灯  打磨   砂轮  电转 其他

	动火实施时间
	      年  月  日  时  分至      年   月  日  时  分

	序号
	安全措施
	是否
涉及
	核查人
（签名）

	1
	电焊、气焊、气割作业人员持证上岗，人证相符。
	是否
	

	2
	动火点周边10米范围内可燃物已清除，无法清除的已采取不燃板材隔挡、防火毯覆盖等隔离措施。
	是否
	

	3
	动火点周围楼地板缝隙、孔洞、地沟可燃物已清除，并用不燃板材、防火毯覆盖、隔离。
	是否
	

	4
	高空电焊作业已采取接火盘、防火隔板等防止焊渣飞溅的措施。
	是否
	

	5
	动火点周围规定距离内没有易燃易爆化学品储存、装卸、排放、喷涂等可能引起火灾爆炸的危险作业
	是否
	

	6
	动火点配置灭火器（ ）个，（  ）个消火栓已做好使用准备。
	是否
	

	7
	动火人会使用灭火器和消火栓。
	是否
	

	8
	其他安全措施：1.已将相关人员临时转移至其他阅览室，并确保二层相关区域防烟楼梯的防火门处于关闭状态。2.在管道井出口设置防火隔板，防止焊渣飞溅。
	是否
	

	作业负责人
意      见
	 
                         签字：         年  月  日

	申请部门
意    见
	 
                          签字：          年  月  日

	保卫处
消防科意见
	 
           签字：        年  月  日
	指  定
监护人
	

	审批人意见
	 
                               签字：          年  月  日

	作业后安全
检查情况
	经检查，确认无遗留火源。
作业人：         现场管理人：         监护人：         
年  月  日  时  分                                



办理动火作业审批程序
一、适用范围
在校内施工、装修及教学科研活动过程中所有需动用明火的单位。
二、动火项目
A.气焊、电焊、铅焊、锡焊、塑料焊等；
B.喷灯、火炉、液化器炉、电炉等；
C.烘烤、熬沥青、炒沙等；
D.明火取暖和明火照明等；
E.生产装置和罐区使用电动砂轮、风镐等。
三、具体流程
1.动火前至保卫处网站下载《动火作业审批表》，将相关信息填写完整（一式两份），并附施工人员相关资质证明（原件、复印件一份）。
2.持审批表及资质证明等至保卫处审批。
3.保卫处将视情况于1—3个工作日予以回复并颁发动火票。
4.审批通过后，一份交保卫处存档，一份由操作人员手持便于现场检查。
5.张贴动火作业公告。
四、动火须知
1.动火作业必须有特种作业人员操作证、动火作业审批表，按操作规程动火。
2.有专人看火，配有灭火器材，动火前清除10米内易燃易爆物品。
3.如遇无法清除的障碍物，必须采取防火措施。
4.动火结束后必须对现场检查，确认无火灾隐患后，切断电源方可离开。
附：《动火作业安全规定》
动火作业安全规定
动火前“九不”
1.防火、灭火措施没落实不动火。
2.周围的杂物和易燃品、危险品未清除不动火。
3.附近难以移动的易燃结构物未采取安全防范措施不动火。
4.凡盛装过油类等易燃、可燃液体的容器、管道用后未清洗干净不动火。
5.在进行高空焊割作业时，未清除地面的可燃物品和采取相应防护措施不动火。
6.储存易燃易爆物品的仓库、车间和场所未采取安全措施，危险性未清除不动火。
7.未配备灭火器材或器材不足不动火。
8.地下室、地沟及检查井等密闭空间未探明是否有可燃气体，无排风设施不动火。
9.现场安全负责人不在场不动火。
动火中“四要”
1.现场监护人要坚守岗位。
2.现场负责人、监护人和动火作业人员要加强观察、精心操作，发现不安全苗头时，立即停止动火。
3.一旦发生火灾或爆炸事故时要立即报警和组织扑救。
4.动火作业人员要严格执行安全操作规程。
动火后“一清”
[bookmark: _GoBack]完成动火作业后，动火人员和现场责任人要彻底清理动火作业现场，并确认无火灾隐患后才能离开。
